






下载完成后将刷机软件和驱动解压，刷机包一定要**解压，解压，解压解压，大哥**







然后安装之前下载好的驱动程序











理论上复位键盘，就能进入loader，如果无法进入，或者机器成砖，就可通过短接进入maskrom刷机模式

**如果能进去loader模式，请在高级模式切换成为maskrom模式**

**刷机在maskrom模式下刷机**

